TOYOTA AYGO X – MŰSZAKI ADATOK



|  |  |
| --- | --- |
| **MOTOR** |  |
| MOTOR KÓDJA | 1KR-FE, 1 LITERES, 3 HENGERES, SOROS |
| SZELEPVEZÉRLÉS | 12 SZELEPES DOHC, LÁNCHAJTÁS VVT-I RENDSZERREL |
| ÜZEMANYAGELLÁTÓ RENDSZER | ELEKTRONIKUS BEFECSKENDEZÉS |
| LÖKETTÉRFOGAT (CM3) | 998 |
| FURAT X LÖKET (MM) | 71 X 84 |
| SŰRÍTÉSI ARÁNY (:1) | 11.8 |
| LEGNAGYOBB TELJESÍTMÉNY (LE / KW @ PERCENKÉNTI FORDULATSZÁM) | 72 / 53 @ 6,000 |
| LEGNAGYOBB NYOMATÉK (NM / PERCENKÉNTI FORDULATSZÁM) | 93 / 4,400 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VÁLTÓ** | **CVT** | **MT** |
| TÍPUSA | S-CVT (773K) | MT (C554) |
| VÉGÁTTÉTEL (:1) | 6.049 | 4.294 |
| 1. FOKOZAT | / | 3.545 |
| 2. FOKOZAT | / | 2.047 |
| 3. FOKOZAT | / | 1.310 |
| 4. FOKOZAT | / | 1.027 |
| 5. FOKOZAT | / | 0.850 |
| 6. FOKOZAT | / | / |
| HÁTRAMENET | / | 3.214 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TELJESÍTMÉNY** | **CVT** | **MT** |
| VÉGSEBESSÉG (KM/ÓRA) | 151 | 158 |
| GYORSULÁS 0-100 KM/ÓRÁRA (MP) | 15.5 | 15.6 |
| LÉGELLENÁLLÁSI EGYÜTTHATÓ | 0.319 | 0.319 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS (L/100KM)** | **CVT** | **MT** |
| KOMBINÁLT WLTP | 4.9 | 4.7 |
| ÜZEMANYAGTARTÁLY TÉFOGATA (L) | 35 | 35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CO2 KIBOCSÁTÁS (G/KM)** | **CVT** | **MT** |
| EURO BESOROLÁS | EURO6D | EURO6D |
| KOMBINÁLT WLTP CIKLUS | 110 | 107 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FELFÜGGESZTÉS** |  |
| ELÖL | MACPHERSON TÍPUSÚ RUGÓSTAG |
| ELSŐ FELFÜGGESZTÉS STABILIZÁTORRÚD ÁTMÉRŐ (MM) ÉS VASTAGSÁG (MM) | Φ23.6 T2.6 |
| HÁTUL | CSATOLT LENGŐKAROS |
| KORMÁNYZÁSÖSSZÁTTÉTEL (:1)FORDULAT A VÉGPONTOK KÖZÖTTLEGKISEBB FORDULÓKÖR SUGARA (M) | FOGASLÉCES13.42.884.7 |
| FÉKEKELSŐ HÁTSÓ | HŰTÖTT TÁRCSAFÉK, EGYDUGATTYÚS ÚSZÓ FÉKNYEREG (14”)DOBFÉK |
| GUMIABRONCSOK | 175/65R17, 175/60R18 |

|  |  |
| --- | --- |
| **KÜLSŐ MÉRETEK (MM)** |  |
| KÜLSŐ HOSSZ | 3,700 |
| KÜLSŐ SZÉLESSÉG | 1,740 |
| KÜLSŐ MAGASSÁG | 1,525 |
| NYOMTÁV ELÖL | 1,540 |
| NYOMTÁV HÁTUL | 1,520 |
| TENGELYTÁV | 2,430 |
| TÚLNYÚLÁS ELÖL | 730 |
| TÚLNYÚLÁS HÁTUL | 540 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CSOMAGTÉR (DM3 VDA)** |  |
| TÉRFOGAT (BELEÉRTVE A PADLÓ ALATTI REKESZT)KALAPTARTÓIGTETŐIG | 231269 |
| TÉRFOGAT (LEDÖNTÖTT HÁTSÓ ÜLÉSTÁMLÁKKAL, TETŐIG PAKOLVA) | 829 |

|  |  |
| --- | --- |
| **TÖMEG (KG)** |  |
| SAJÁT TÖMEG MIN | 940 |
|  MAX | 1,015 |
| ÖSSZTÖMEG | 1,360 |
| VONTATÁSI KAPACITÁS FÉKEZETT | / |
|  FÉKEZETLEN | / |

*A MŰSZAKI ADATOK HOMOLOGIZÁCIÓJA FOLYAMATBAN VAN, ÉS A VADONATÚJ AYGO X PIACI BEVEZETÉSEKOR LESZNEK MEGERŐSÍTVE*