TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID / Műszaki adatok



|  |  |
| --- | --- |
| **ERŐFORRÁS** | **PLUG-IN HYBRID** |
| TÍPUSA | 2.0 LITERES HYBRID DYNAMIC FORCE, 4 HENGERES, SOROS |
| SZELEPEK | 16 SZELEPES DOHC |
| ÜZEMANYAGRENDSZER | ÜZEMANYAG BEFECSKENDEZÉS |
| HENGERŰRTARTALOM (CM3) | 1.987 |
| FURAT X LÖKET (MM) | 80,5 X 97,6 |
| SŰRÍTÉSI ARÁNY (:1) | 14,0 |
| TELJESÍTMÉNY (LE / KW @ RPM) | 152 / 112 @ 6.000 |
| NYOMATÉK (NM @ RPM)KIZÁRÓLAG BELSŐ ÉGÉSŰ ERŐFORRÁS | 190 @ 4.400-5.200 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PLUG-IN HYBRID RENDSZER** |  |
| HIBRID AKKUMULÁTOR | LÍTIUM-ION |
| AKKUMULÁTOR KAPACITÁSA (kWh) | 13,6 |
| ELSŐ MOTOR TÍPUSA | ÁLLANDÓ MÁGNESES SZINKRONMOTOR |
| MAX. TELJESÍTMÉNY (LE / KW ) | 163 / 120 |
| MAX. NYOMATÉK (NM) | **208** |
| RENDSZERTELJESÍTMÉNY (LE / KW) | 223 / 164 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SEBESSÉGVÁLTÓ** |  |
| TÍPUSA | e-CVT |
| ELŐREMENETI VÁLTÓÁTTÉTEL (:1) | 3,605 |

|  |  |
| --- | --- |
| **MENETTELJESÍTMÉNYEK** |  |
| VÉGSEBESSÉG (KM/ÓRA) | 177 |
| GYORSULÁS 0-100 KM/ÓRÁRA (MP) | 6,8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FOGYASZTÁS** | **17”**  | **19”** |
| WLTP KOMBINÁLT CIKLUS (L/100KM) | 0,5 | 0,7 |
| WLTP KOMBINÁLT CIKLUS (Wh/km) | 114 | 125 |
| WLTP CO2 / KM | 11 | 16 |
| EURO BESOROLÁS | EURO 6 AP |
| TISZTÁN ELEKTROMOS HATÓTÁV (KM) | 86 | 72 |
| ÜZEMANYAGTARTÁLY TÉRFOGATA (L) | 40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FELÉPÍTÉS** | **17”** | **19”** |
| ELSŐ FUTÓMŰ | MACPHERSON RUGÓSTAG |
| HÁTSÓ FUTÓMŰ | KETTŐS KERESZTLENGŐKAROS |
| KORMÁNYZÁS | FOGASLÉC ÉS FOGASKERÉK |
| KORMÁNYFORDULAT VÉGÁLLÁSOK KÖZÖTT | 2,84 | 2,76 |
| MIN. FORDULÓKÖR KEREKEK / KAROSSZÉRIA (M) | 5,3 / 5,6  | 5,4/5,75 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FÉKEK** |  |
| ELSŐ (ÁTMÉRŐ MILLIMÉTERBEN) | BELSŐ HŰTÉSŰ TÁRCSAFÉK (16") |
| HÁTSÓ (ÁTMÉRŐ MILLIMÉTERBEN) | TÖMÖR TÁRCSAFÉK (16") |
| GUMIABRONCSOK | 195/60R17, 195/50R19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KÜLSŐ MÉRETEK (MM)** | **17”** | **19”** |
| TELJES HOSSZÚSÁG | 4.599 |
| TELJES SZÉLESSÉG | 1.782 |
| TELJES MAGASSÁG | 1.420 | 1,430 |
| NYOMTÁV ELÖL | 1.563 |
| NYOMTÁV HÁTUL | 1.579 | 1,580 |
| TENGELYTÁVOLSÁG | 2.750 |
| ELSŐ TÚLNYÚLÁS (MM) | 974 |
| HÁTSÓ TÚLNYÚLÁS (MM) | 875 |
| HASMAGASSÁG (MM) | 137  | 144 |

|  |  |
| --- | --- |
| **UTASTÉR MÉRETEK (MM)** |  |
| HOSSZÚSÁG | 1.838 |
| SZÉLESSÉG | 1.501 |
| MAGASSÁG | 1.136 (1.125 panorámatetővel) |
| CSOMAGTÉR TÉRFOGATA (L VDA) | 284 |

|  |  |
| --- | --- |
| **TÖMEG** |  |
| ÖNSÚLY MIN | 1.545 |
|  MAX | 1.605 |
| ÖSSZTÖMEG | 1.995 |
| VONTATÁSI KAPACITÁS FÉKEZETT | 0 |
|  FÉKEZETLEN | **0** |