**PRESS KIT**

**NOVÁ TOYOTA PROACE CITY**

**Technické specifikace**

**NABÍDKA MOTORŮ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ motoru | **1.2T S&S (EB2ADT)** | **1.2T S&S (EB2ADTS)** | **1.5 D-4D S&S (DV5RE)** | **1.5 D-4D S&S (DV5RD)** | **1.5 D-4D S&S (DV5RC)** | **1.5 D-4D S&S (DV5RC)** |
| Palivo | Benzín | Benzín | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta |
| Zdvihový objem (cm3) | 1199 | 1199 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Max. výkon (k/kW) při ot/min | 110 k/81 kW při 5500 | 130 k/96 kW při 5500 | 75 k/55 kW při 3500 | 100 k/75 kW při 3500 | 130 k/96 kW při 3750 | 130 k/96 kW při 3750 |
| Max. točivý moment (Nm při ot/min) | 205 Nm při 1500 | 230 Nm při 1600 | 210 Nm při 1500 | 250 Nm při 1700 | 300 Nm při 1700 | 300 Nm při 1700 |
| Převodovka | 6st. manuální | 8st. automatická | 5st. manuální | 5st. manuální | 6st. manuální | 8st. automatická |
| Emise CO2 (kombinované, g/km) | 124 | 123 | 109 | 108 | 118 | 114 |
| Spotřeba paliva (kombinovaná, l/100 km) | 5,5 | 5,4 | 4,1 | 4,0 | 4,5 | 4,4 |
| Nejvyšší rychlost (km/h) | 174 | 173 | 152 | 172 | 185 | 183 |
| Akcelerace 0-100 km/h (s) | 11 | 9,8 | 15,8 | 11,5 | 9,8 | 10,6 |
| **Proace City** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **Proace City Verso** | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |

**HLAVNÍ ROZMĚRY VOZIDLA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROACE CITY VAN** | | |
| Vnější rozměry (mm) | **Short** | **Long** |
| Celková délka | 4403 | 4753 |
| Celková šířka (bez vnějších zpětných zrcátek/vč. zrcátek) | 1848 / 2107 | |
| Celková výška (min./max.) | 1796 / 1860 | 1812 / 1860 |
| Rozvor | 2785 | 2975 |
| Rozchod kol vpředu | 1548 - 1563 | 1553 |
| Rozchod kol vzadu | 1568 - 1577 | 1549 - 1568 |
| Převis vpředu | 892 | |
| Převis vzadu | 726 | 886 |
| Světlá výška | 160 | 160 |
|  |  |  |
| Rozměry nákladového prostoru (mm) | **Short** | **Long** |
| Délka nákl. prostoru | 1817 | 2167 |
| Délka nákl. prostoru (se systémem Smart Cargo) | 3090 | 3440 |
| Max. výška nákladového prostoru | 1200 - 1270 | |
| Max. šířka nákladového prostoru mezi stěnami (provedení bez dveří/1 dveře/2 dveře) | 1733 / 1630 / 1527 | |
| Max. šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol | 1229 | |
| Výška nákladové hrany (min/max) | 547/625 | 560/617 |
| Výška posuvných bočních dveří | 1072 | |
| Šířka posuvných bočních dveří (vč./bez dělicí přepážky) | 641 - 675 / 675 – 759 | |
| Výška zadních dveří | 1196 | |
| Šířka zadních dveří (spodní díl / horní díl) | 1241 / 1087 | |
|  |  |  |
| Objem nákladového prostoru | **Short** | **Long** |
| Bez systému Smart Cargo (m3) | 3,3 | 3,9 |
| Se systémem Smart Cargo (m3) | 3,8 | 4,3 |
| Kapacita v Euro paletách | 2 | 2 |
|  |  |  |
| Hmotnosti a přípojná vozidla (kg) | **Short** | **Long** |
| Užitečné zatížení až Standard/ Extra\* | 650 / 1000 | 1000 |
| Nejvyšší přípustná hmotnost přívěsu\* | 1500 | 1500 |
| \* v závislosti na motorizaci a výbavě vozidla |  |  |

**MANÉVROVATELNOST**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Short** | **Long** |
| Průměr otáčení (stopový) | 10,79 | 11,43 |
| Průměr otáčení (obrysový) | 11,29 | 11,93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROACE CITY VERSO** | | |
| Rozměry (mm) | **Short** | **Long** |
| Celková délka | 4403 | 4753 |
| Celková šířka (bez vnějších zpětných zrcátek/vč. zrcátek) | 1848 / 2107 | |
| Celková výška (bez střešních ližin) | 1800 | 1812 |
| Rozvor | 2785 | 2975 |
| Rozchod kol vpředu | 1553 | |
| Rozchod kol vzadu | 1567 | |
| Převis vpředu | 892 | |
| Převis vzadu | 726 | 886 |
| Světlá výška | 160 | 160 |
|  |  |  |
| Rozměry nákladového prostoru (mm) | **Short** | **Long** |
| Max. délka nákladu (sklopené opěradlo sedadla spolujezdce) | 2700 | 3050 |
| Max. délka nákladu za 1. řadou sedadel | 1880 | 2230 |
| Max. délka nákladu za 2. řadou sedadel | 1000 | 1350 |
| Max. délka nákladu za 3. řadou sedadel | 236 | 418 - 566 |
| Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy kol | 1195 | |
| Max. výška nákladu | 1126 | |
|  |  |  |
| Objem zavazadlového prostoru  po horní hranu sedadla / po střechu (litry podle VDA) | **Short** | **Long** |
|
| - 5 sedadel | 597 - 641 / 983 | 850 - 912 / 1538 |
| - 5 sedadel, 2. řada sklopená | 1414 / 2126 | 1672 / 2693 |
| - 7 sedadel, 3. řada sklopená | 571 | 806 |
| - 7 sedadel | 65 | 209 - 322 |