MEGÚJULT TOYOTA YARIS CROSS – MŰSZAKI ADATOK



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ERŐFORRÁS** | **HYBRID 115** | **HYBRID 130** |
| TÍPUSA | 3 HENGERES, SOROS |
| SZELEPEK | 12 SZELEPES DOHC VVT-IE ÉS VVT-I RENDSZERREL |
| ÜZEMANYAGRENDSZER | KÖZVETLEN TÖBBPONTOS BEFECSKENDEZÉS |
| HENGERŰRTARTALOM (CM3) | 1.490 |
| ÖSSZTELJESÍTMÉNY (LE / KW) | 116 / 85 | 130 / 96 |
| MG2 HAJTÁSLÁNC MAX. NYOMATÉK (NM) | 141 | 185 |
| BELSŐ ÉGÉSŰ MOTOR MAX. TELJ. (kW @ 1/PERC) | 68 @ 5.500 | 68 @ 5.500 |
| BELSŐ ÉGÉSŰ MOTOR MAX. NYOM. (Nm @ 1/PERC) | 120 @ 3.600-4.800 | 120 @ 3.600-4.800 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TELJESÍTMÉNY** | **HYBRID 115** | **HYBRID 130** |
| VÉGSEBESSÉG (KM/ÓRA) | 170 |
| GYORSULÁS 0-100 KM/ÓRÁRA (MP) | 11,2/11,8*\** | 10,3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FOGYASZTÁS** | **HYBRID 115** | **HYBRID 130** |
| WLTP KOMBINÁLT CIKLUS (L/100KM) | 4.4-5.0 | 4.5 – 5.4 |
| ÜZEMANYAGTARTÁLY TÉRFOGATA (L) | 36 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CO2-KIBOCSÁTÁS** | **HYBRID 115** | **HYBRID 130** |
| EURO BESOROLÁS | EURO 6 AP |
| WLTP KOMBINÁLT CIKLUS(G/KM) | 100-114 | 103-122 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FELÉPÍTÉS** |  |
| ELSŐ FUTÓMŰ | MACPHERSON RUGÓSTAG |
| HÁTSÓ FUTÓMŰ | KETTŐS KERESZTLENGŐKAROS\*/CSATOLT LENGŐKAROS |
| KORMÁNYZÁSFORDULAT VÉGÁLLÁSOK KÖZÖTTMIN. FORDULÓKÖR KEREKEKNÉL MÉRVE (M)MIN. FORDULÓKÖR KAROSSZÉRIÁNÁL MÉRVE (M) | FOGASLÉC ÉS FOGASKERÉK2,655,35,6 |
| FÉKEKELSŐ HÁTSÓ | BELSŐ HŰTÁSŰ TÁRCSA ÚSZÓNYEREGGEL, 1 HENGERTÖMÖR TÁRCSA ÚSZÓNYEREGGEL, 1 HENGER |

|  |  |
| --- | --- |
| **KÜLSŐ MÉRETEK** |  |
| TELJES HOSSZÚSÁG (MM) | 4.180 |
| TELJES SZÉLESSÉG (MM) | 1.765 |
| TELJES MAGASSÁG (MM) | 1.595 |
| NYOMTÁV ELÖL (MM) | 1.517–1.527 |
| NYOMTÁV HÁTUL (MM) | 1.504–1.527 |
| TENGELYTÁVOLSÁG (MM) | 2.560 |
| ELSŐ TÚLNYÚLÁS (MM) | 860 |
| HÁTSÓ TÚLNYÚLÁS (MM) | 760 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CSOMAGTÉR (L VDA)** |  |
| TÉRFOGATA (5 ÜLÉSSEL) | 320\*/397 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TÖMEG (KG)** | **HYBRID 115** | **HYBRID 130** |
| ÖNSÚLY MIN | 1.180/1.280\* | 1.200/1.290\* |
|  MAX | 1.280/1.350\* | 1.290/1.360\* |
| TOTAL GROSS WEIGHT | 1.690/1.775\* | 1.690/1.775\* |

*\*AWD-i*

*AZ ÚJ YARIS CROSS MINDEN ADATA HOMOLOGIZÁCIÓ TÁRGYÁT KÉPEZI. A VÉGLEGES SPECIFIKÁCIÓKAT A TELJES TERMÉKBEVEZETÉSKOR ERŐSÍTIK MEG.*